＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

                        PC-FXGAオーサリングソフトウェア
                    『ＧＭＡＫＥＲ』スタータキット(Ver.1.1)
                        ”ＰＣＦＸＰＩＯ．ＳＹＳ(Ver.1.00)”の解説

                                        日本電気ホームエレクトロニクス株式会社
                                                          １９９６年５月３０日

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

《名称》
PCFXPIO.SYS - PC-FXGAパラレルインターフェイスドライバ


《書式》
DEVICE = PCFXPIO.SYS [スイッチ]

上記のコマンドをCONFIG.SYSに追加してください。インストールを行なうと自動的に組
み込まれます。


《機能》
PC-FXGAとのパラレルインターフェースを提供するドライバです。
データの入出力には、MS-DOSファンクションのIOCTLコマンドを使用します。
デバッガ以外のアプリケーションのために必要と思われる各種メモリーの入出力及びプ
ログラムの実行、中断等の機能を提供します。
PC-FXGAのパラレルインターフェイスを使用するアプリケーションを実行させるために必
要です。(AGDDISP.EXE,BMP2AID.EXE,AIDMERGE.EXE,MIXPLAY.EXEなど)


《スイッチ》
Ｉ／Ｏポートアドレスの設定

/A:<ppia>
入力ポートアドレスの設定
アドレスはＰＣ−ＦＸＧＡのＩ／Ｏポートアドレス＋３の値になります。

/B:<ppib>
出力ポートアドレスの設定
アドレスはＰＣ−ＦＸＧＡのＩ／Ｏポートアドレス＋５の値になります。

/C:<ppic>
制御ポートアドレスの設定
アドレスはＰＣ−ＦＸＧＡのＩ／Ｏポートアドレス＋７の値になります。

/W:<delay>
ポートディレイの設定
初期値は10hです。

/R:<addr,[bit]>
リセットポートアドレス及びリセットビットの設定
アドレスはＰＣ−ＦＸＧＡのＩ／Ｏポートアドレス＋４の値になります。
リセットビットは10ｈになります。

例)ＰＣ−ＦＸＧＡのＩ／Ｏポートアドレスが2A0hの場合

DEVICE=PCFXPIO.SYS /A:2a,2a5,2a7 /R:2a4,10
                    or
DEVICE=PCFXPIO.SYS /A:2a3 /B:2A5 /C:2A7 /W:10 /R:2a4,10


《再頒布の条件等》

・PCFXPIO.SYS 及び PCFXPIO.TXT（以下、"本ソフトウェア"という）は以下の条件をす
  べて満たす場合に限り、再頒布を許可しております。

１）ＰＣ−ＦＸＧＡ対応で本ソフトウェアを必要とするアプリケーションであること。
２）このファイルを含む本ソフトウェアを、改変することなくアプリケーションと組み
    あわせて頒布すること。
３）アプリケーションには、作成者本人あるいは団体の著作権表示をすること。


《著作権及び登録商標等》

・本ソフトウェアは、ＰＣ−ＦＸＧＡ用のソフトウェア開発ツールの一部です。本ソフ
  トウェアを、ＰＣ−ＦＸ、ＰＣ−ＦＸＧＡ用のソフトウェア開発以外の目的で使用し
  ないで下さい。

・本ソフトウェアを使用した結果、直接及び間接的に生じた損害について、株式会社ハ
  ドソンは、一切の責任または債務を負わないものとします。

・本ソフトウェアの操作方法、技術的内容、その他の質問について、株式会社ハドソン
  では、直接お答えしていません。お問い合わせはご遠慮下さい。

・本ソフトウェアの使用に際し、「ソフトウェアのご使用条件」をよくご覧いただき、
  ご利用下さいますようお願い致します。

・本ソフトウェアの著作権は、株式会社ハドソンが保有しています。


MS-DOSは米国マイクロソフト社の登録商標です。
その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。


                                                       (C)1995,1996 HUDSON SOFT

