＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

                        PC-FXGAオーサリングソフトウェア
                    『ＧＭＡＫＥＲ』スタータキット(Ver.1.0)
                      ”Ｂ２Ｋ．ＥＸＥ(Ver.1.02)”の解説

                                        日本電気ホームエレクトロニクス株式会社
                                                        １９９５年１１月１０日

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

《名称》
B2K.EXE - BMP→HuC6272イメージファイルコンバータ


《書式》
b2k [スイッチ] BMPファイル名 [出力ファイル名] 


《機能》
これは、ＭＳ−ＷＩＮＤＯＷＳの標準画像フォーマットであるＢＭＰ形式のファイルか
らＨｕＣ６２７２の内部ドットＫＲＡＭイメージに変換するツールです。
非圧縮タイプの２／１６／２５６／１６７８万色のＢＭＰからHuC6272-BGの６万５千色
／１６７８万色モードの画像へ変換することができます。


《スイッチ》
-64k
内部ドット６４Ｋ色モードへコンバートします。(デフォルト)

-16m
内部ドット１６Ｍ色モードへコンバートします。

-b
ＫＲＡＭイメージデータファイルを出力します。(デフォルト)

-a
ＫＲＡＭイメージをＡＳＣＩＩファイルにして出力します。

-x[n]
変換後の横幅のドット数を指定します。
これを越えた位置にあるドットは無視されます。

-y[n]
変換後の高さのドット数を指定します。
これを越えた位置にあるドットは無視されます。


《実行例》
b2k -a -16m bomb.bmp bomb.h
256 x 256ドットの1678万色モードの画像ファイル foo.h が生成されます。

b2k baa.bmp
256 x 256ドットの65536色モードの画像ファイル baa.bin が生成されます。

b2k -x256 -y240 -16m myomyo.bmp
256 x 240ドットの1678万色モードの画像ファイル myomyo.binが生成されます。


《拡張子省略時の拡張子のつけかた》
-b 指定時       拡張子は .BIN になります。

-a 指定時       拡張子は .ASC になります。


《ＡＳＣＩＩファイルの出力形式》
        0x5754,0x5f93,0x3f2f,0x6c89,0x6243,0x618c,0x5e51,0x5d91,0x6e59,0x5e91,0x5b5a,0x5f8e,0x647b,0x5993,0x5251,0x5d91,
                ：
        0x4142,0x7589,0x494d,0x788a,0x3d40,0x788a,0x3d44,0x768e,0x3e37,0x7b87,0x4044,0x7889,0x433e,0x7989,0x4640,0x7a88,

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

《著作権及び登録商標等》

・B2K.EXE 及び B2K.TXT（以下、本ソフトウェアという）は、ＰＣ−ＦＸＧＡ用のソフ
  トウェア開発ツールの一部です。本ソフトウェアを、ＰＣ−ＦＸ、ＰＣ−ＦＸＧＡ用
  のソフトウェア開発以外の目的で使用しないで下さい。

・本ソフトウェアを使用した結果、直接及び間接的に生じた損害について、株式会社ハ
  ドソンは、一切の責任または債務を負わないものとします。

・本ソフトウェアの操作方法、技術的内容、その他の質問について、株式会社ハドソン
  では、直接お答えしていません。お問い合わせはご遠慮下さい。

・本ソフトウェアの使用に際し、「ソフトウェアのご使用条件」をよくご覧いただき、
  ご利用下さいますようお願い致します。

・本ソフトウェアの著作権は、株式会社ハドソンが保有しています。


MS-DOSは米国マイクロソフト社の登録商標です。
Windowsは米国マイクロソフト社の商標です。
その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。


                                                            (C)1995 HUDSON SOFT

