MIX動画ファイルの再生サンプルプログラム（ＰＣ−ＦＸＧＡ側プログラム）

README.TXT         このファイル自身
MIXPLAY.TXT        MIXPLAY.EXEの使用方法等についての解説
MIXPLAY.EXE        動画再生サンプルのホストマシン用実行ファイル
MIXPLAY.EX         動画再生サンプルのPC-FXGA用実行ファイル
MIXPLAY.BIN        動画再生サンプルのPC-FXGA用実行ファイル（バイナリファイル）
CDRSCSI.C          CD-ROMをアクセスするルーチンのソースファイル
CDRSCSI.H          CD-ROMをアクセスするルーチンのためのＣ用ヘッダファイル
MIXLIB.C           動画再生を行う基本ルーチンのソースファイル
MIXLIB.H           動画再生を行う基本ルーチンのためのＣ用ヘッダファイル
MIXMAIN.C          動画再生プログラムのメインプログラムのソースファイル
MIXPLAY.C          動画再生を行うルーチンのソースファイル

MK.BAT             MIXPLAY.EXを作成するバッチファイル
LINKFILE           上記で使用するインダイレクトファイル

MK2.BAT            MIXPLAY.BINを作成するバッチファイル
LINKF2             上記で使用するインダイレクトファイル

INFO.BIN           インフォメーションブロック
INFO.S             上記のソースファイル
CDEM.INF           セクター配置データ例

MIXPLAY.BIN は MIXPLAY.EXE の実行の時に必要なファイルで、MIXPLAY.EXE が実行
されると PC-FXGA に転送され、PC-FXGA 側の動画再生を持ちます。

MIXPLAY.BIN は MIXPLAY.EXEと同じディレクトリか、カレントディレクトリに置いて
下さい。

MIXPLAY.EXE の使用方法などについては MIXPLAY.TXT をご覧ください。


MIXPLAY.EX は MIXPLAY.BINをデバックするために作成したファイルです。ＣＤエミ
ュレータを常駐させ、デバッガ上で実行することによってデバックできます。その時
にはセクター再配置情報ファイル(CDEM.CDE)を作成する必要があります。


《セクター配置データ例》

- CDEM.INF -

[drives]
	prog=.
	info=..\..\cd_data\
	mix=.\data\                  ← MIXファイルを格納するディレクトリ
[tracks]
	track1
	track2
	track3
	track4

[data.track1]
mode=audio
	info:warning.pcm

[data.track2]
mode = 1
	info:regist.bin
	prog:info.bin
	prog:mixplay.bin
[data.track3]
mode = 1
	mix:xxxxxx1.mix              ← 実際に作成したMIXファイルを記述します。
[data.track4]
mode = 1
	mix:xxxxxx2.mix              ← 実際に作成したMIXファイルを記述します。

--------
