＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
                        PC-FXGAオーサリングソフトウェア
                    『ＧＭＡＫＥＲスタータキット ＤＯＳ／Ｖ』(Ver.1.0)
                                ご利用になる前に

                                        日本電気ホームエレクトロニクス株式会社
                                                        １９９６年　５月３０日

                                  Copyright   (C)1996 NEC Home Electronics,Ltd

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　日頃より弊社製品をご愛顧頂き有難うございます。
PC-FXGAオーサリングソフトウェア「ＧＭＡＫＥＲスタータキット ＤＯＳ／Ｖ」を
ご利用の前に、このファイル(README.TXT)およびパッケージに同封しています「ソフト
ウェアのご使用条件」を必ずお読みください。


★★★ まずはじめに ★★★ 

　このREADME.TXTには、 PC-FXGAオーサリングソフトウェア「ＧＭＡＫＥＲスタータ
キット ＤＯＳ／Ｖ」（以下、“「ＧＭＡＫＥＲ」スタータキット”と略します）に
ついての情報を記載しています。これらの情報は、ＣＤ−ＲＯＭパッケージに同梱の
取扱説明書には記載されていない内容も多く含まれています。ご使用になる前によく
お読みの上、正しくお使いください。


★★★ 注意事項 ★★★ 

  （１）本「ＧＭＡＫＥＲ」スタータキットは日本国内向け仕様であり、外国の規格等
        には準拠しておりません。
        従いまして、日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。
        また、当社は「ＧＭＡＫＥＲ」スタータキットに関し日本国外での保守サービ
        スおよび技術サポート等は行っておりません。

  （２）本ファイルの内容の一部または全部を無断転載することは禁止されており
　　　　ます。

  （３）本ファイルの内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。

  （４）本ファイルの内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な
        点や誤り、記載もれなどお気付きのことがありましたらご連絡ください。
        なお、お問い合わせ先は、末尾にありますお問い合わせ先をご覧ください。

  （５）運用した結果の影響につきましては、当社では（４）項にかかわらず、いかな
        る責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。


★★★ 目次 ★★★

  このファイルは以下の順番に従って各項目を説明しています。

      １．「ＧＭＡＫＥＲ」スタータキットの概要

      ２．システム構成・動作環境
        ２．１  システム構成
        ２．２  動作環境  

      ３．「ＧＭＡＫＥＲ」スタータキットのインストール方法
        ３．１  インストールプログラムについて
        ３．２  Windows3.1をご使用のお客様へ
　　　 　3.2.1  MS-DOSで動作するツールのインストールのしかた
   　　　3.2.2  Windowsで動作するツールのインストールのしかた
 　　　　3.2.3  Microsoft Video for Windows Ver.1.1 ランタイム版の
　　　　　　　　インストールのしかた
　　　  ３．３  Windows95をご使用のお客様へ
　　　　 3.3.1　Windows95上へのインストールのしかた       
 
      ４．ＣＤ−ＲＯＭに収録されているツールおよびファイルについて   
        ４．１  「ＧＭＡＫＥＲ」スタータキット インストール後の
                ディレクトリ構造

      ５．電子マニュアルの使い方
        ５．１  電子マニュアル収録ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ(\DOC)のﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ構造およびﾌｧｲﾙ名
        ５．２  電子マニュアルに関する補足事項

      ６．補足事項
        ６．１  ＤＯＳエクステンダについて
        ６．２  "_STARTUP.O"、"_STACK.O"のリンクについて
        ６．３  ソフトウェアの配布について
        ６．４  「ＧＭＡＫＥＲ」スタータキットをインストールした時の
                 CONFIG.SYS，AUTOEXEC.BATの例
　　　　６．５　インストール時のＩ／Ｏアドレスの設定について
        ６．６  \SAMPLE、\GIFTBOXディレクトリについて
　　　　６．７　ディスプレイドライバによる制限事項
　　　　６．８　ＩＳＡバスの転送レートによる制限事項
　　　　６．９　環境変数ＴＥＭＰのパス名による制限事項

      ７．用語説明

      ８．商標について

      ９．お問い合わせ先


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

１．「ＧＭＡＫＥＲ」スタータキットの概要

  ●概要
    ・PC-FXGAオーサリングソフトウェア「ＧＭＡＫＥＲ」は、当社テレビゲーム機
      （ＰＣ−ＦＸ、ＰＣ−ＦＸＧＡ）のソフトウェア作成ツール群の総称です。
      今回お届けする「ＧＭＡＫＥＲ」スタータキットは、パーソナルコンピュータ上
      でソフトウェアを作成する際に使われる各種ツールで構成されています。
    ・また、今後発売される「ＧＭＡＫＥＲスタータキットプラス ＤＯＳ／Ｖ」と
　　　併せて使用することにより、より一層、開発環境の充実を図ることができます。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

２．システム構成・動作環境


  ２．１  システム構成

    　この「ＧＭＡＫＥＲ」スタータキットを使用するためには、以下の機器が接続さ
　　れたシステムが必要です。

        ●IBM PC/AT互換のパソコン本体（キーボード、マウス、ハードディスク、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ディスプレイ）
        ●ＣＤ−ＲＯＭドライブ
        ●ＰＣ−ＦＸＧＡ ＤＯＳ／Ｖ
        ●ＴＶモニター（ビデオ入力端子、またはＳビデオ入力端子付き）


  ２．２  動作環境  

    　「ＧＭＡＫＥＲ」スタータキットを動作させるためには、下記の動作環境をもつ
    IBM PC/AT互換機が必要です。

　　　　　　　機種　　　　　　　IBM PC/AT互換機でフルサイズのＩＳＡバス
　　　　　　　　　　　　　　　　スロットを持つ機種
　　　　　　　　　　　　　　　　(ただし、この条件に適合するすべての機種での
　　　　　　　　　　　　　　　　動作を保証するものではありません。)
              ＣＰＵ            i486SX 33MHz　以上
              メモリ            8Mバイト以上
              ＨＤＤ空き容量    50Mバイト以上（但し、フルインストール時）
　　　　　　　CD-ROMドライブ　　インストール時のみ必要
              対応ＯＳ          Windows 3.1(MS-DOS 6.2/V,PC DOS J6.3/V)
                                (Windows95動作確認済)  


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

３． 「ＧＭＡＫＥＲ」スタータキットのインストール方法


  ３．１  インストールプログラムについて

    　「ＧＭＡＫＥＲ」スタータキットには、MS-DOS上で動作するツールと、Windows
    上で動作するツールがあります。MS-DOS上で動作するツールはINSTALL.EXEで、
    Windows上で動作するツールはSETUP.EXEでそれぞれインストールします。

    【ご注意】−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
      SETUP.EXEを実行する前に、INSTALL.EXEを必ず実行してください。実行の順番を
      間違えますと、Windows上で使用するツールの内、一部が動作しないことがあり
　　　ます。
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

    インストールの詳しい方法は以下の各項目をご覧ください。
　　　インストール後、変更されたCONFIG.SYSおよびAUTOEXEC.BATの内容を有効にする
　　ために、一度コンピュータを再起動してください。

　　尚、本項ではMS-DOS表記を使用しています。ご使用の機種と異なる場合は読み替え
　　を行ってください。


　３．２　Windows3.1をご使用のお客様へ
  
 　3.2.1  MS-DOSで動作するツールのインストールのしかた

    １）ＣＤ−ＲＯＭドライブに「ＧＭＡＫＥＲ」スタータキットのＣＤ−ＲＯＭ
        ディスクをセットしてください。

    ２）D:\INSTALL.EXEと入力して実行してください。
        （ＣＤ−ＲＯＭドライブがＤドライブの場合）

    ３）後は、画面の指示に従って操作してください。
        Ｉ／Ｏアドレスの指定画面では、｢PC-FXGA DOS/V｣のＤＩＰスイッチで設定し
　　　　たＩ／Ｏアドレスを選択してください。詳しくは｢PC-FXGA DOS/V｣の取扱説明
　　　　書を参照してください。
        
   3.2.2  Windowsで動作するツールのインストールのしかた

    １）Windows3.1を起動してください。

    ２）ＣＤ−ＲＯＭドライブに「ＧＭＡＫＥＲ」スタータキットのＣＤ−ＲＯＭ
        ディスクをセットしてください。

    ３）プログラムマネージャのアイコンメニューから
        ”ファイル名を指定して実行”を選択します。

    ４）D:\SETUPと入力して、ＯＫボタンをクリックしてください。
        （ＣＤ−ＲＯＭドライブがＤドライブの場合）

    ５）後は、画面の指示に従って操作してください。

    ６）Windows3.1上のツールにはMicrosoft Video for Windows Ver.1.1 ランタイム
        版が動作する環境が必要になります。
        Microsoft Video for Windows Ver.1.1 ランタイム版がインストールされてい
        ない場合には、次項の手順に従って「ＧＭＡＫＥＲ」スタータキットの
        ＣＤ−ＲＯＭに収録されていますMicrosoft Video for Windows Ver.1.1 ラン
        タイム版をインストールしてください。

   3.2.3  Microsoft Video for Windows Ver.1.1 ﾗﾝﾀｲﾑ版のインストールのしかた

    １）Windows3.1を起動してください。

    ２）ＣＤ−ＲＯＭドライブに「ＧＭＡＫＥＲ」スタータキットのＣＤ−ＲＯＭ
        ディスクをセットしてください。

    ３）プログラムマネージャのアイコンメニューから
        ”ファイル名を指定して実行”を選択します。

    ４）D:\VFW\DISK1\SETUPと入力して、ＯＫボタンをクリックしてください。
        （ＣＤ−ＲＯＭドライブがＤドライブの場合）

    ５）後は、画面の指示に従って操作してください。


  ３．３  Windows95をご使用のお客様へ

　 3.3.1　Windows95上へのインストールのしかた

　　１）Windows95を起動してください。 

    ２）ＣＤ−ＲＯＭドライブに「ＧＭＡＫＥＲ」スタータキットのＣＤ−ＲＯＭ
        ディスクをセットしてください。

　　３）[スタート]ボタンをクリックし､[Windowsの終了]をクリックしてください。

　　４）”MS-DOSモードでコンピュータを再起動する”をチェックし、［はい］を
　　　　クリックしてください。

　　５）D:\INSTALL.EXEと入力して実行してください。
　　　　（ＣＤ−ＲＯＭドライブがＤドライブの場合）
　　　　（MS-DOSで動作するツールがインストールされます。）

　　　　Ｉ／Ｏアドレスの指定画面では、｢PC-FXGA DOS/V｣のＤＩＰスイッチで設定し
　　　　たＩ／Ｏアドレスを選択してください。詳しくは｢PC-FXGA DOS/V｣の取扱説明
　　　　書を参照してください。

　　６）｢WIN｣(または「EXIT｣)と入力して、Windows95を再起動してください。

　　７）［スタート］ボタンをクリックし、［ファイル名を指定して実行］をクリック
　　　　してください。

　　８）D:\SETUP.EXEと入力して、ＯＫボタンをクリックしてください。
　　　　（ＣＤ−ＲＯＭドライブがＤドライブの場合）
　　　　（Windowsで動作するツールがインストールされます。）

　　９）後は、画面の指示に従って操作してください。

    【ご注意】−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
      MS-DOSで動作するツールをWindows95上でご使用になるときは、必ず
　　　MS-DOSモードとしてください。
      −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

４．ＣＤ−ＲＯＭに収録されているツールおよびファイルについて   

　    「ＧＭＡＫＥＲ」スタータキットのＣＤ−ＲＯＭには、以下のようなツール
    およびファイルが収録されています。


    （１）プログラマツール

　      Ｃ言語でコーディングされたプログラムのソースコードから、実行形式のファ
　　　イルを出力し、デバッグを行うまでの一連のツールです。また、ゲームソフト
　　　ウェアをプログラミングするために必要な各種ライブラリやオブジェクトとライ
　　　ブラリの保守を行うライブラリアンも収録しています。

      これらのツールは、\BIN,\LIB,\INCLUDEのディレクトリに収録されています。


    （２）コンバータツール

　      市販のアプリケーションプログラムを使って作成されたグラフィックデータや
　　　サウンドデータをPC-FXGAで使用可能なデータ形式にコンバートするツールです｡

      これらのツールは、\BIN,\WIN,\GIFTBOXのディレクトリに収録されています。


    （３）サンプルプログラム

　      ソースリストおよび説明ファイルが付いたサンプルプログラムです。このファ
　　　イルを参考にしてゲームソフトウェアの構造を学習してください。また、サウン
　　　ドデータのサンプルも（約１３０種類が）収録しています。

      これらのツールは、\SAMPLE のディレクトリに収録されています。


    （４）電子マニュアル

　      各種ツールおよびファイルの説明を、テキストファイル、Windows3.1のライト
　　　ファイルとして収録しています。また、Windows上で動作するツールにはヘルプ
　　　ファイルをつけておりますのでご覧ください。
　　　Windowsの詳しい操作は、Windowsのマニュアルを参照してください。


  ４．１  「ＧＭＡＫＥＲ」スタータキット インストール後のディレクトリ構造

　      下記にインストールを行なった後のパソコン本体のハードディスクに生成され
　　　るディレクトリ構造を示します。

\FXGA
|                  README.TXT     このファイル
|
|-\BIN             LIST.TXT       開発ツールのリスト（ＤＯＳ版）
|                  FXCC.EXE       Ｃコンパイラ： ＣＣドライバ
|                  FXCP.EXE                      プリプロセッサ部
|                  FXC0.EXE                      構文解析部
|                  FXC1.EXE                      コード最適化部
|                  FXAS.EXE                      Ｖ８１０アセンブラ部
|                  FXLK.EXE       リンカ
|                  FXDB.EXE       デバッガ
|                  FXLIB.EXE      ライブラリアン
|                  AGDL2S.EXE     ＡＧＤのTriangle  List→Stripコンバータ
|                  AGDDISP.EXE    ＡＧＤデータの表示ツール
|　　　　　　　　　AGDDISP.BIN　　　　　　　〃
|                  AGD2AGC.EXE    ＡＧＤ→ＡＧＣファイルコンバータ
|                  AID2AIC.EXE    ＡＩＤ→ＡＩＣファイルコンバータ
|                  B2K.EXE        ＢＭＰ→ＨｕＣ６２７２イメージデータ
|                  MIXPLAY.EXE    ＭＩＸファイルプレイヤ
|　　　　　　　　　MIXPLAY.BIN　　　　　　　〃
|                  DOS4GW.EXE     ＤＯＳエクステンダ
|
|--\SYS            LIST.TXT       ドライバのリスト
|                  PCFXPIO.SYS    ＰＩＯインタフェイスドライバ
|　　　　　　　　　TGFX.SYS　　　 ＳＣＳＩインタフェイスドライバ　　　　
|
|--\LIB            LIST.TXT       ライブラリのリスト
|   |              VLIB.A         標準ライブラリ
|   |              VPSGLIB.A      サウンド用ライブラリ
|   |              FILELIB.A      バックアップ用ライブラリ
|   |              PIOLIB.A       ＰＩＯライブラリ
|   |              LIBFARL.A      ＨｕＣ６２７３用標準ライブラリ
|   |              LIBAGL.A       ＨｕＣ６２７３用ポリゴン表示ライブラリ
|   |              LIBASL.A       ＨｕＣ６２７３用ＳＰ表示ライブラリ
|   |              _STARTUP.O     ライセンス表示・初期化オブジェクト
|   |              _STACK.O       スタック定義オブジェクト
|   |
|   |--\SRC        _STACK.C       スタック定義のソースファイル
|       |--\AGL    *.*            LIBAGL.Aのソースファイル
|       |--\ASL    *.*            LIBASL.Aのソースファイル
|
|--\INCLUDE        LIST.TXT       ヘッダファイルのリスト
|                  *.H            ライブラリを使用するために必要なヘッダ
|
|--\WIN
|   |              LIST.TXT       開発ツールのリスト（Windows版）
|   |--\MPCONV2    *.*            動画／サウンドコンバータ
|   |--\AIDTOOLS   *.*            ＢＭＰ→ＡＩＤ／ＡＣＤファイルコンバータ
|                                 ＡＩＤを合成するツール
|--\SAMPLE
|   |              LIST.TXT       サンプルのリスト
|   |--\GAME       *.*            サンプルゲーム
|   |--\FARL       *.*            LIBFARL.Aを使ったサンプル
|   |--\AGL        *.*            LIBAGL.Aを使ったサンプル
|   |--\ASL        *.*            LIBASL.Aを使ったサンプル
|   |--\COMMON     *.*            AGL,ASLサンプルの使用するライブラリ
|   |--\ADPCM      *.*            ＡＤＰＣＭデータの再生を行なうサンプル
|       |--\DATA   LIST.TXT       ＰＣＭデータ集のリスト
|                  *.WAV          ＰＣＭデータ集
|
|--\DOC            LIST.TXT       マニュアルのリスト
    |              FXGA_SYS.TXT   
    |--\DEVICE     *.WRI          各種ＩＣのマニュアル
    |              ROMFONT.WRI    内蔵 ROM FONT のドキュメント
    |              KJDMP.BIN      内蔵 ROM FONT 表示ソフト
    |              
    |--\BIN        *.TXT          開発ツールのドキュメント
    |--\SYS        *.TXT          ドライバのドキュメント
    |--\LIB        *.TXT          ライブラリのドキュメント
    |--\FILE       *.TXT          ファイルフォーマット


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

５．電子マニュアルの使い方

  ●\DOCディレクトリには、以下の項目について説明した各種ファイルが収録されてい
    ます。

    （１）ＣＤ−ＲＯＭに収録されている各種ツールおよびファイルの使い方について

    （２）PC-FXGAで使用されているデバイス(IC)について

    （３）PC-FXGAで使われる各種ファイルフォーマットについて

  ●拡張子が"TXT"のファイルは、テキストファイルですので、エディタ等を使ってご
    覧ください。

  ●拡張子が"WRI"のファイルは、Windows3.1の”アクセサリ”グループに登録されて
    いる「ライト」(WRITE.EXE）のファイルですので、Windows3.1を起動した後、
    「ライト」を起動してご覧ください。尚、「ライト」のファイルの中で、一部の図
    が見づらいときは、メニューバーの”編集”から”図のサイズ変更”の機能を選
    び、その図を拡大・縮小してご覧ください。また、一部の図は表示に時間がかかる
    場合があります。
　　印刷の際、図が大きいため図全体を印刷できない場合があります。その場合は、そ
    の図をマウスで選択し、「ライト」のメニューバーの”編集”から”図のサイズ変
    更”の機能を選択して、図を縮小してから印刷を行なうと図全体を印刷することが
    できます。
　　Windows95では、「ワードパッド」で"WRI"のファイルをご覧になれます。

  ●ＣＤ−ＲＯＭに収録されている各種ツールおよびファイルと\DOCディレクトリ内の
　　解説ファイルとの関係は以下の通りです。

      ﾂｰﾙおよびﾌｧｲﾙが収録されているﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ → 解説ﾌｧｲﾙが収録されているﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
                                    \BIN  →  \DOC\BIN
                                    \SYS  →  \DOC\SYS
                                    \LIB  →  \DOC\LIB


  ５．１　電子マニュアル収録ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ(\DOC)のﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ構造およびファイル名

\
|  README.TXT               このファイル
|
|--\DOC  LIST.TXT           \DOCファイル一覧
|   |    FXGA_SYS.TXT       システム構成の解説
|   |
|   |--\BIN
|   |  FXCC.TXT             "FXCC.EXE","FXCP.EXE","FXC0.EXE",
|   |                         "FXC1.EXE","FXAS.EXE"の解説
|   |  FXLK.TXT             "FXLK.EXE"の解説
|   |  FXDB.TXT             "FXDB.EXE"の解説
|   |  FXLIB.TXT            "FXLIB.EXE"の解説
|   |
|   |  AGDL2S.TXT           "AGDL2S.EXE"の解説
|   |  AGDDISP.TXT          "AGDDISP.EXE"の解説
|   |  AGD2AGC.TXT          "AGD2AGC.EXE"の解説
|   |  AID2AIC.TXT          "AID2AIC.EXE"の解説
|   |  B2K.TXT              "B2K.EXE"の解説
|   |  MIXPLAY.TXT          "MIXPLAY.EXE"の解説
|   |
|   |--\SYS
|   |  PCFXPIO.TXT          "PCFXPIO.SYS"の解説
|   |  TGFX.TXT          　 "TGFX.SYS"の解説
|   |
|   |--\LIB
|   |  VLIB.TXT             "VLIB.A"の解説
|   |  FILELIB.TXT          "FILELIB.A"の解説
|   |  PIOLIB.TXT           "PIOLIB.A"の解説
|   |  LIBFARL.TXT          "LIBFARL.A"の解説
|   |  LIBAGL.TXT           "LIBAGL.A"の解説
|   |  LIBASL.TXT           "LIBASL.A"の解説
|   |  STARTUP.TXT          "_STARTUP.O"と"_STACK.O"の解説
|   |
|   |--\DEVICE
|   |  DEVMAMU.WRI          デバイスマニュアルについて(ブロックダイヤグラム等)
|   |  FXGABOAD.WRI         PC-FXGAデバイス全般の解説
|   |  FXGA_GA.WRI          デバイス：ゲートアレイの解説
|   |  C6230.WRI            デバイス：HuC6230の解説
|   |  C6261.WRI            デバイス：HuC6261の解説
|   |  C6272_1.WRI −
|   |  C6272_2.WRI   ｜→   デバイス：HuC6272の解説
|   |  C6272_3.WRI −
|   |  C6273_1.WRI −
|   |  C6273_2.WRI   ｜
|   |  C6273_3.WRI   ｜→   デバイス：HuC6273の解説
|   |  C6273_4.WRI   ｜
|   |  C6273_5.WRI   ｜
|   |  C6273_A.WRI −
|   |  C6273_S1.WRI         HuC6273スプライトの補足解説
|   |  C6273_S2.WRI                   〃
|   |  ROMFONT.WRI          内蔵 ROM FONTについて
|   |  KJDMP.BIN            内蔵 ROM FONT 表示ソフト
|   |  YOUGO.WRI            用語集
|   |
|   |--\FILE
|      AGDFILE.TXT          AGDファイルフォーマットの解説
|      AIDFILE.TXT          AIDファイルフォーマットの解説
|      ACDFILE.TXT          ACDファイルフォーマットの解説
|      ATTFILE.TXT          ATTファイルフォーマットの解説

  以下のファイルフォーマットの解説は、\WIN\MPCONV2ディレクトリ内にあります
  ヘルプファイルをご覧ください。

    TRCファイルフォーマットの解説
    MIXファイルフォーマットの解説
    BMPファイルフォーマットの解説
    RGBファイルフォーマットの解説
    YUVファイルフォーマットの解説
    PCMファイルフォーマットの解説
    ADPCMファイルフォーマットの解説


  ５．２  電子マニュアルに関する補足事項


    「ＧＭＡＫＥＲ」スタータキットでは、以下の項目についての電子マニュアルは収
    録していません。あらかじめ、ご了承願います。

        ●アセンブラ(FXAS.EXE)             ●PSGライブラリ(VPSGLIB.A)
        ●一部デバイス(HuC6270、HuC6271)   ●SCSIインターフェース


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

６．補足事項

  ６．１  ＤＯＳエクステンダについて
    
　    「ＧＭＡＫＥＲ」スタータキットでは、プログラマツール（FXCC.EXE等）を使用
　　するために、米国Tenberry Software,Inc社製のＤＯＳエクステンダ(DOS4GW.EXE)
　　を使用しています。

    INSTALL.EXEを実行した際に、CONFIG.SYSおよびAUTOEXEC.BATの内容を変更する指
　　定をした場合は、CONFIG.SYSまたはAUTOEXEC.BAT内に下記のＤＯＳエクステンダの
　　動作環境が設定されます。

                SET DOS16M=0

    【補足】−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
      ＤＯＳエクステンダとは、ＭＳ−ＤＯＳをベースに80286/386のプロテクトモー
      ドでアプリケーションを動作させるためのＯＳ拡張ソフトウェアのことです。
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

 
  ６．２  "_STARTUP.O"、"_STACK.O"のリンクについて

　    "_STARTUP.O"は、ゲームソフトウェア等をスタートさせる為に必要な以下の処理
　　を行いますので、プログラムを作成する時は、必ず"_STARTUP.O"と"_STACK.O"をリ
　　ンクしてください。
    詳しくは、\DOC\LIB\STARTUP.TXTをご覧ください。

    ●ＣＰＵの各種レジスタの初期化       ●初期メッセージの表示
    ●main() 関数の呼び出し              ●main() 関数から復帰後の処理


  ６．３  ソフトウェアの配布について

　　　お客様が自作のソフトウェアを配布する場合の注意事項は次のとおりです。
　　必ず注意事項を守り、お客様の責任においてソフトウェアの配布を行って
　　ください。

    ●配布の条件
　　　　「ＧＭＡＫＥＲ」スタータキットに含まれている“_STARTUP.O”を組み込んで
      　ください。
　　　　自作のソフトウェアに組み込む上記“_STARTUP.O”は改変しないでください。

    ●営利目的の場合
　　　　本README.TXTの末尾にあります「ＮＥＣ ＰＣ−ＦＸゲームアクセラレータ 
　　　　ＰＣ−ＦＸＧＡサポートセンター」にご相談ください。　　　

  ６．４  「ＧＭＡＫＥＲ」スタータキットをインストールした時のCONFIG.SYS、
          AUTOEXEC.BATの例

　    「ＧＭＡＫＥＲ」スタータキットをインストールした場合（"INSTALL.EXE"を実
　　行し、CONFIG.SYSおよびAUTOEXEC.BATの変更をする指定をした場合）、CONFIG.SYS
　　およびAUTOEXEC.BATは以下のように修正されます。
    また、変更前のCONFIG.SYSおよびAUTOEXEC.BATは、それぞれ、ルートディレクトリ
　　にCONFIG.BAK、AUTOEXEC.BAKとして、保存されます。
    もし、CONFIG.SYSおよびAUTOEXEC.BATを変更した事により、今までのお使いのアプ
　　リケーションソフト等が、正常に動作しない場合には、変更前のCONFIG.SYSおよび
    AUTOEXEC.BATに戻した上で、以下の例を参考にしてご自分で修正をしてください。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
 　　
  　　●例

  　　＜CONFIG.SYS＞
      
　　　DEVICE=C:\DOS\SETVER.EXE
      DEVICE=C:\DOS\BILING.SYS
      DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS
      DOS=UMB
      DOS=HIGH
      DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE RAM
      DEVICE=C:\DOS\JFONT.SYS /P=C:\DOS\
      DEVICE=C:\DOS\JDISP.SYS
      DEVICE=C:\DOS\JKEYB.SYS /106 C:\DOS\JKEYBRD.SYS
      DEVICE=C:\DOS\KKCFUNC.SYS
      FILES=30
      DEVICE=C:\DOS\ANSI.SYS
      DEVICE=C:\DOS\MSIMEK.SYS /A1
      DEVICE=C:\DOS\MSIME.SYS /D*C:\DOS\MSIMER.DIC /DC:\DOS\MSIME.DIC 
      /C1 /N /A1
　　　REM DEVICE=C:\DOS\POWER.EXE ADV:MIN　　　　　　　←"REM"が付記されます
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(POWER.EXEがある場合のみ)
      STACKS=9,256

      DEVICE=C:\FXGA\SYS\PCFXPIO.SYS /A:303,305,307 /R:304,10  ←追加されます
　　　　　　　　　　　　　　　　　(スイッチの値はPCFXPIO.TXTを参照ください。)
　　　DEVICE=C:\FXGA\SYS\TGFX.SYS /PORT=300　　　　　　　　　  ←追加されます
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (スイッチの値はTGFX.TXTを参照ください。)
      SET HBINPATH=C:\FXGA\BIN                                 ←追加されます
      SET DOS16M=0                                             ←追加されます
      SET PCFXBACKUP=C:\FXGA\PCFXBACK.RAM                      ←追加されます
      SET PCFXCARD=C:\FXGA\PCFXCARD.RAM,128K                   ←追加されます
       
  　　＜AUTOEXEC.BAT＞
   
     C:\DOS\SMARTDRV.EXE /X
     @ECHO OFF
     PROMPT $p$g
     PATH C:\FXGA\BIN;C:\WINDOWS;C:\DOS        ←"C:\FXGA\BIN;"が付記されます
     SET TEMP=C:\DOS
     C:\DOS\NLSFUNC.EXE C:\DOS\COUNTRY.SYS
     C:\DOS\CHEV.COM JP

　６．５　　インストール時のＩ／Ｏアドレスの設定について

　　　ご使用のパソコンと拡張ボードの取扱説明書をお読みになり既に使用されている
　　Ｉ／Ｏアドレスを確認してください。既に使用されているＩ／Ｏアドレスと重複し
　　て設定すると正常に動作しません。
　　特に、ネットワークボード(LANボード)は「ＧＭＡＫＥＲ」スタータキットの
　　デフォルトのＩ／Ｏアドレスである”３００ｈ”である場合が多いためご注意
　　ください。　

  ６．６   \SAMPLE、\GIFTBOXディレクトリについて

　    「ＧＭＡＫＥＲ」スタータキットのＣＤ−ＲＯＭにあります\SAMPLEディレクト
　　リは、ゲームプログラム開発の際に参考になるプログラムが収録してあります。
    また、\GIFTBOXディレクトリには、ゲームソフトウェア制作の際に、あると便利
    と思えるツールを収録しています。しかし、この二つのディレクトリ内の各種ツー
    ルおよびファイルにつきましては、動作環境を満たしているシステム構成において
    も、すべてのシステムでの動作保証は致しかねます。あらかじめご了承願います。

    尚、\GIFTBOXディレクトリ内の各種ツールおよびファイルに関しましては、
    INSTALL.EXE、SETUP.EXEの二つのインストールファイルではインストールされませ
    んので、必要に応じてハードディスク等へコピーしてお使いください。

　６．７　　ディスプレイドライバによる制限事項

　　　ご使用のパソコンに搭載されているディスプレイドライバによっては、Windows
　　で動作するツール操作中に一般保護違反発生のメッセージが表示されることがあり
　　ます。その際には［無視］を選択することによって、続行が可能となることがあり
　　ます。または、ディスプレイドライバの解像度・表示色・文字フォント設定の変更
　　および使用データのサイズ変更により、メッセージが発生しなくなる場合がありま
　　す。
      また、Windowsで動作するツールであるＭｐＣｏｎｖ２の再生実行が正常に動作
　　しない場合は、ＰＩＦの設定を変更することによって、正常に動作するようになる
　　ことがあります。

　　ディスプレイドライバは最新のバージョンをご使用ください。

　６．８　　ＩＳＡバスの転送レートによる制限事項

　　　ＰＣ−ＦＸＧＡ用動画・音声データをＴＶモニタに出力する際に、ＩＳＡバスの
　　転送レートが遅い一部のパソコンではデータ転送が間に合わないため動画再生が途
　　中で打ち切られます。
　　転送レートに間に合うように動画・音声データを減らすことによって、動画再生を
　　正常に行うことができます。　　

　６．９　　環境変数ＴＥＭＰのパス名による制限事項

　　　環境変数ＴＥＭＰの指定パス名が長い場合、Ｃコンパイラ関連ツールが正常に動
　　作しない場合があります。これはコンパイラが環境変数ＴＥＭＰを使用するため、
　　ＴＥＭＰのパス名が長いとコンパイル中の中間コード生成中にエラーが発生するた
　　めです。
　　その際には、環境変数ＴＥＭＰの設定をパス名が短くなるよう変更してください。

　　例）SET TEMP=C:\WINDOWS\TEMP → SET TEMP=C:\TEMP

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

７．用語説明

  HuC6230 :サウンド コントローラ デバイス
  HuC6261 :ビデオ カラー エンコーダ デバイス
  HuC6272 :ビデオ ディスプレイ プロセッサ，データ転送シーケンサ
  HuC6273 :２Ｄ／３Ｄ グラフィックス プロセッサ
  3DS :オートデスク社製グラフィックツール
  ACD :HuC6273で扱える２次元カラーデータ
  AGC :HuC6273で扱える３次元ジオメトリコマンド
  AGD :HuC6273で扱える３次元ジオメトリデータ
  AIC :HuC6273で扱える２次元イメージコマンド
  AID :HuC6273で扱える２次元イメージデータ
  ATT :複数のAIDをどの位置に配置するか示すテーブル
  BMP :Windowsの標準的な静止画像フォーマット。ビットイメージの位置やサイズを記
       述したデータ
  DXF :ドロウイング インターチェンジ ファイル
  MIX :PC-FXGA専用の動画像データ。フルカラー自然画像の圧縮データ＋ADPCM形式の
       音声
  PCM :パルスコード変調方式の音声データ
  ADPCM :PCMデータよりもデータ量を少なくした方式の音声データ
  PIO :パラレルデータの入出力
  RGB :フルカラー（３原色）データ
  TRC :PC-FXGA専用のフルカラー圧縮データ
  Triangle List :独立した三角形の集合で表わすHuC6273 ３次元表示用リスト
  Triangle Strip :三角形が帯状に連結したもので表わすHuC6273 ３次元表示用リスト
  YUV :フルカラー（輝度，色差）データ


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

  ８．商標について
　　
　　●i486は米国インテル社の商標です。
    ●Microsoft、MS-DOS、Windowsは米国マイクロソフト社の登録商標です。
    ●IBM PC/AT、PC DOSは、IBM Corporationの商標です。
　　●Video for Windowsは、米国マイクロソフト社の製品です。
    ●プログラムマネージャ、ライトおよびワードパッドは、米国マイクロソフト社の
　　　登録商標です。
    ●Watcom C/C++は、Watcom International,Corpの商標です。
    ●DOS/4GWは米国Tenberry Software,Incの商標です。
    ●3D Studioは米国オートデスク社の登録商標です。
    ●その他本書に記載されている会社名、製品名はそれぞれの会社の商標または
      登録商標です。


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

  ９．お問い合わせ先

    ＜技術的な質問については以下にお問い合わせください＞

      「ＮＥＣ ＰＣ−ＦＸゲームアクセラレータ ＰＣ−ＦＸＧＡサポートセンター」

          ＴＥＬ （０３）５２３２−６２２２
          住所    〒108  東京都港区三田3-12-16（山光ビル ４Ｆ）
          受付時間  AM9:00  〜  PM5:00  （月〜金、祝日は除く）


    ＜その他当社商品についての一般的な質問は、以下の当社お客様ご相談センターに
      お問い合わせください＞

          ＴＥＬ  （０３）３４５４−５１１１
          住所    〒108  東京都港区芝五丁目３３番１号（森永プラザビル）
          受付時間  AM9:00  〜  PM5:00  （月〜金、祝日は除く）


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
