＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

                        PC-FXGAオーサリングソフトウェア
                    『ＧＭＡＫＥＲ』スタータキット(Ver.1.0)
                  ”ＡＧＤ２ＡＧＣ．ＥＸＥ(Ver.1.01)”の解説

                                        日本電気ホームエレクトロニクス株式会社
                                                        １９９５年１１月１０日

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

《名称》
AGD2AGC - AGD→AGCファイルコンバータ


《書式》
AGD2AGC ［スイッチ］ AGDファイル名 ［AGCファイル名 ［ATTファイル名］］


《機能》
AGDファイルをコマンドパケット形式のAGCファイルに変換します。
AGCファイルは先頭４バイトがパケットデータのサイズ、その後からデータが続きます。


《スイッチ》
-x(-binary)
バイナリファイルを出力します。

-a(-ascii)
テキストファイルを出力します。
表現形式は頭に0xの付いた１６進数です。

-b(-byte)
テキストファイル出力時にバイト単位で出力します。

-h(-half)
テキストファイル出力時にハーフワード単位で出力します。

-w(-word)
テキストファイル出力時にワード単位で出力します。

-C
Ｃ言語で使われる配列のデータの形式で出力します。

-S
アセンブラで使われるデータ定義の形式で出力します。

-banksel
テクスチャマッピング付きのポリゴンの描画コマンドの前にテクスチャバンクを選択す
るコードを出力します。

-nobanksel
テクスチャマッピング使用のポリゴンの描画コマンドの前にテクスチャバンクを選択す
るコードを出力しません。

-defcolor
デフォルトカラー使用のポリゴンの描画コマンドの前にデフォルトカラーをセットする
コードを出力します。

-nodefcolor
デフォルトカラー使用のポリゴンの描画コマンドの前にデフォルトカラーをセットする
コードを出力しません。

-beef
ターミネーションワード付きのコマンドを出力します。

-nobeef
ターミネーションワードなしのコマンドを出力します。

-noatt
ATT ファイルがない、あるいはジオメトリデータの ID でATTファイル内に一致するエン
トリーがない場合に、UV座標を 0〜255 と仮定して出力します。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

《著作権及び登録商標等》

・AGD2AGC.EXE 及び AGD2AGC.TXT（以下、本ソフトウェアという）は、ＰＣ−ＦＸＧＡ
  用のソフトウェア開発ツールの一部です。本ソフトウェアを、ＰＣ−ＦＸ、ＰＣ−Ｆ
  ＸＧＡ用のソフトウェア開発以外の目的で使用しないで下さい。

・本ソフトウェアを使用した結果、直接及び間接的に生じた損害について、株式会社ハ
  ドソンは、一切の責任または債務を負わないものとします。

・本ソフトウェアの操作方法、技術的内容、その他の質問について、株式会社ハドソン
  では、直接お答えしていません。お問い合わせはご遠慮下さい。

・本ソフトウェアの使用に際し、「ソフトウェアのご使用条件」をよくご覧いただき、
  ご利用下さいますようお願い致します。


MS-DOSは米国マイクロソフト社の登録商標です。
その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。


                                                           (C)1995 HUDSON SOFT
                                                           (C)1995 KUBOTA CORP.

